<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.34.3-Prizren">
  <identifier></identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language></language>
  <type>dataset</type>
  <title></title>
  <abstract>Nieuwe regel voor makkelijker kaartjes te maken

Map Themes/Layer States werken weer naar behoren. De shapefile "plangebied" zal
op deze manier altijd correct staan bij alle plannetjes als onderstaande stappen doorlopen worden.
Vervang vanaf nu steeds het plangebied op onderstaande manier.

Voor visuele begeleiding ook via een korte uitlegvideo door mezelf op de server: 
"V:\Handleidingen_en_draaiboeken\Qgis\QGIS_3\PlangebiedVervangenDatabron.mkv"

- ga naar plugins en installeer "changeDataSource"
- rechtermuisklik "Plangebied" en klik op "change vector datasource"
- browse naar de shapefile van je plangebied (niet dubbelklikken, maar via de pijltjes)

Je kan nu nog niet inzoomen naar de nieuwe vorm van je plangebied, dit pas je aan door:
- rechtermuisklik "Plangebied" en ga naar "Properties"/"Eigenschappen"
- Ga naar het tweede item in de kolom "Source"/"Bron"
- Klik op "Update Extents"/"Bereik Updaten" - daarna op "OK"

Je kan nu gewoon verder werken.</abstract>
  <contact>
    <name></name>
    <organization></organization>
    <position></position>
    <voice></voice>
    <fax></fax>
    <email></email>
    <role></role>
  </contact>
  <links/>
  <dates/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys nativeFormat="Wkt">
      <wkt>PROJCRS["BD72 / Belgian Lambert 72",BASEGEOGCRS["BD72",DATUM["Reseau National Belge 1972",ELLIPSOID["International 1924",6378388,297,LENGTHUNIT["metre",1]]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],ID["EPSG",4313]],CONVERSION["Belgian Lambert 72",METHOD["Lambert Conic Conformal (2SP)",ID["EPSG",9802]],PARAMETER["Latitude of false origin",90,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8821]],PARAMETER["Longitude of false origin",4.36748666666667,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8822]],PARAMETER["Latitude of 1st standard parallel",51.1666672333333,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8823]],PARAMETER["Latitude of 2nd standard parallel",49.8333339,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8824]],PARAMETER["Easting at false origin",150000.013,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8826]],PARAMETER["Northing at false origin",5400088.438,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8827]]],CS[Cartesian,2],AXIS["easting (X)",east,ORDER[1],LENGTHUNIT["metre",1]],AXIS["northing (Y)",north,ORDER[2],LENGTHUNIT["metre",1]],USAGE[SCOPE["Engineering survey, topographic mapping."],AREA["Belgium - onshore."],BBOX[49.5,2.5,51.51,6.4]],ID["EPSG",31370]]</wkt>
      <proj4>+proj=lcc +lat_0=90 +lon_0=4.36748666666667 +lat_1=51.1666672333333 +lat_2=49.8333339 +x_0=150000.013 +y_0=5400088.438 +ellps=intl +units=m +no_defs</proj4>
      <srsid>2640</srsid>
      <srid>31370</srid>
      <authid>EPSG:31370</authid>
      <description>BD72 / Belgian Lambert 72</description>
      <projectionacronym>lcc</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7022</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>false</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent>
    <spatial crs="" minz="0" maxx="0" minx="0" miny="0" dimensions="2" maxy="0" maxz="0"/>
    <temporal>
      <period>
        <start></start>
        <end></end>
      </period>
    </temporal>
  </extent>
</qgis>
