<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.22.10-Bia?owie?a">
  <identifier></identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language></language>
  <type>dataset</type>
  <title></title>
  <abstract></abstract>
  <contact>
    <name></name>
    <organization></organization>
    <position></position>
    <voice></voice>
    <fax></fax>
    <email></email>
    <role></role>
  </contact>
  <links/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys>
      <wkt>PROJCRS["BD72 / Belgian Lambert 72",BASEGEOGCRS["BD72",DATUM["Reseau National Belge 1972",ELLIPSOID["International 1924",6378388,297,LENGTHUNIT["metre",1]]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],ID["EPSG",4313]],CONVERSION["Belgian Lambert 72",METHOD["Lambert Conic Conformal (2SP)",ID["EPSG",9802]],PARAMETER["Latitude of false origin",90,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8821]],PARAMETER["Longitude of false origin",4.36748666666667,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8822]],PARAMETER["Latitude of 1st standard parallel",51.1666672333333,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8823]],PARAMETER["Latitude of 2nd standard parallel",49.8333339,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8824]],PARAMETER["Easting at false origin",150000.013,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8826]],PARAMETER["Northing at false origin",5400088.438,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8827]]],CS[Cartesian,2],AXIS["easting (X)",east,ORDER[1],LENGTHUNIT["metre",1]],AXIS["northing (Y)",north,ORDER[2],LENGTHUNIT["metre",1]],USAGE[SCOPE["Engineering survey, topographic mapping."],AREA["Belgium - onshore."],BBOX[49.5,2.5,51.51,6.4]],ID["EPSG",31370]]</wkt>
      <proj4>+proj=lcc +lat_0=90 +lon_0=4.36748666666667 +lat_1=51.1666672333333 +lat_2=49.8333339 +x_0=150000.013 +y_0=5400088.438 +ellps=intl +units=m +no_defs</proj4>
      <srsid>2640</srsid>
      <srid>31370</srid>
      <authid>EPSG:31370</authid>
      <description>BD72 / Belgian Lambert 72</description>
      <projectionacronym>lcc</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7022</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>false</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent>
    <spatial dimensions="2" minz="0" maxx="0" miny="0" maxz="0" maxy="0" crs="EPSG:31370" minx="0"/>
    <temporal>
      <period>
        <start></start>
        <end></end>
      </period>
    </temporal>
  </extent>
</qgis>
